라인어레이 스피커 KT-630 규격서

1) 기능

KT-630은 소형, 경량 6” 2-Way Line Array 스피커 시스템으로 Club, 소규모 공연장, 컨퍼런스룸 등 다양한 목적으로 설계된 제품입니다.

특히 인클로저는 Poly Urea 코팅 처리되어 투어링 시스템에 적합한 제품입니다.

KT-630 인클로저의 뒤편 Line array 연결 부분을 조절함으로써 수직 영역을 조정하며, 효과적으로 더 넓은 범위로 고음질 사운드를 직진시킬 수 있으며, Neutrik NL4 커넥터, 마그네틱 리깅 핀, 반영구적인 Metal Foam Grille 등으로 음질 향상과 높은 신뢰도를 제공합니다.

2) 특징

Compact Line Array System

Phase Aligned double 6” LF driver and 1“ HF driver with AL Horn for 110°×5° directivity pattern

Magnetic rigging pin & Integrated splay bracket for easy and quick rigging

400W/1600W powerful sound

Poly Urea Coating (Korea Patent) for scratch resistance

Metal foam grille

3) 규  격 (Specification)

컴포넌트	2 x 6“ LF driver, 1x1 HF driver”
주파수 응답	65Hz ~ 20KHz
감도	98dB
음압	124dB / 130dB (Peak)
Nominal Dispersion	110° x 5°
출력	400W / 1600W (peak)
캐비닛	Baltic birch plywood / Poly urea coating
그릴	Metal Foam
크기	195 (H) x 560 (W) x 320 (D) mm
무게	16 Kg