기기 사양서

[ 전관방송장비 ]

세부 분류 명	모델 명
MONITOR AMPLIFIER	TMA-2080
MIXER CONTROLLER	TAC-168M
CD & TUNER	TCD-1030
DIGITAL & ANALOG MIXER	TAD-168M
SPEAKER SELECTOR	TDS-2240
POWER AMP	TAD-2360
POWER AMP	TAD-2480
DIGITAL POWER SUPPLY	TDP-2580
BATTERY BOX	TBY-4830

썬더테크놀로지

MONITOR PANEL [ TMA-2080 ]

■ 기 능

본 기기는 파워앰프의 상태를 선택 스위치에 의하여 8대의 파워앰프 출력을 모니터링 할 수 있는 장비로서 각 채널 LED입력 레벨메터가 있어 감청 없이도 앰프 상태 확인이 가능하다. 모니터 입력 레벨은 70V ~100V 까지 신호 입력이 가능하고, 모니터 앰프 및 스피커 내장으로 감청이 가능하다. 각 채널 입력 방식은 8CH의 독립된 밸런스형으로 인접 채널과의 트러블이나 전위차가 없는 제품으로 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

INPUT SENSITIVITY	: 70V-100V

INPUT IMPEDANCE	: 10kΩ

RATED MONITOR	: AMP 7W, SPEAKER 5W

FREQUENCY RESPONSE	: LESS THAN -2dB (80Hz~20kHz)

POWER CONSUMPTION	: DC24V 12W (ALL OPERATION)

T.H.D	: LESS THAN 0.1%

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 88 (H) × 300 (D)

WEIGHT (kg)	: 3.2kg

※ 동등 이상품.

MIXER CONTROLLER [ TAC-168M ]

■ 기 능

본 기기는 디지털/아날로그 메인믹서 컨트롤러로 다양한 기능을 수행하며, 비상용 마이크 및 외부에서 사용이 편리하도록 밸런스 마이크 입력 제공이 가능한 제품으로 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

PROCESSOR	: INTEL® CORE ™ M 5Y10/5Y71 PROCESSOR

OPERATING SYSTEM	: Windows 10

CHIP SET	: INTEGRATED INTEL® CPU

MEMORY	: LPDDR3 1600 MHz SDRAM, 4GB, UP TO

8GB, ONBOARD MEMORY 2GB

DISPLAY	:13.3"/IPS FHD (1920x1080)/WIDE VIEW ANGLE

GRAPHIC	: Integrated Intel® HD Graphics 5300

STORAGE	: 128GB ISSD

NETWORKING	: Dual band 802.11n

POWER CONSUMPTION	: DC24V, 24W (all operation)

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 264 (H) × 300 (D)

WEIGHT (kg)	: 3.2kg

※ 동등 이상품.

CD & TUNER [ TCD-1030 ]

■ 기 능

본 기기는 CD/TUNER/USB/MP3 PLAYER로서 다양한 음원 재생방법, CD/USB/SD메모리를 지원하는 플레이 장비이며, 재생형식은 CD-DA, MP3, WMA를 지원한다. 또한 RANDOM, REPEAT, 효과기 (EQ)등 편리한 기능 등을 수행할 수 있으며, DC/AC 겸용이 가능하고 ANTI-SHOCK (충격 방지) 기능과 3빔 방식의 메커니즘과 RS-232 단자를 이용한 PC 인터페이스 기능을 가진 제품으로 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

FM

TUNER TYPE	: 87.5~108.0MHz

INTERMEDIATE FREQUENCY	: 10.7MHz

SENSITIVITY	: 10dB@S/N 30d

CD/MP3 PLAYER

FREQUENCY RESPONSE	: LESS THAN -2dB (80Hz ~ 20kHz)

SIGNAL TO NOISE RADIO	: >68dB

T.H.D	: LESS THAN 0.1%

PLAY TAPE	: CD-DA, MP3, WMA

POWER CONSUMPTION	: DC24V 12W (ALL OPERATION)

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 44 (H) × 300 (D)

WEIGHT (kg)	: 3.2kg

※ 동등 이상품.

DIGITAL & ANALOG MIXER [ TAD-168M ]

■ 기 능

본 기기는 하이브리드 디지털/아날로그 믹서로 SIGMA DSP에 의하여 고음질의 오디오 믹싱 및 신호처리 기능을 제공한다. 세계 최초로 조작방법을 음성으로 안내하는 기능이 있어, 누구나 편리하게 사용이 가능하며, 디지털과 아날로그 믹서 이중화 구조로 디지털 믹서의 장애가 발생한 경우 자동으로 아날로그 믹서로 전환되어 중단 없는 방송이 가능하다. 시보, 비상, 리모트 앰프, 스피커 셀렉터 제어 등 통합제어 기능을 제공하며, 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

오디오 입력	: 밸런스-XLR 16채널, 비상 마이크 1채널

내부 오디오 1채널 (옵션 추가 32CH 가능)

각 입력 채널당 TRIM (게인), FADER 제어

각 입력 채널당 EQ (TREBLE, MID, BASE) 제어, LOW COT (80HZ)

각 채널 팬텀 파워 지원

입력 체크 SIG LED 표시

채널별 레벨 메터 표시

오디오출력	: 8채널 (XLR 8채널)

각 출력 채널당 FADER 및 음소거 (MUTE 기능)

과입력으로부터 앰프 스피커를 보호하기 위한 LIMITER 기능 내장

각 출력 채널별 MUTE 기능 제어

오디오 출력 신호 모니터링 (출력채널 선택기능)

입력볼륨, 출력선택 & 음소거 설정 기능

스피커 셀렉터 등 외부 기기제어 (LAN 또는 RS232/RS485 통신)

화재신호 연동을 위한 (R/P형 지원) 기본 8포트 접점 입력

외부기기 연동을 위한 4PORT GIGABIT ETHERNET 스위치 내장

시보 및 CHIME, 비상 대피방송 기능 내장

시보 및 비상방송은 그룹별 방송제어 가능

광통합 수신기 제어기능 내장 (제어 PC 고장 시, 시보, 리모트 앰프, 비상방송 기능)

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 176 (H) × 300 (D)

※ 동등 이상품.

SPEAKER SECLECTOR [ TDS-2240 ]

■ 기 능

본 기기는 디지털/아날로그 스피커 셀렉터로 릴레이 그룹이 불필요하며, 24채널 스피커 셀렉터로 최대 32대 (768CH)까지 증설할 수 있다. 인터넷 및 시리얼 포트를 사용하여 메인 디지털 믹서에서 컨트롤 및 스위치에 의하여 수동 작동이 가능하며 2칼라 LED 스위치 사용으로 수동 작동 및 비상방송 시 적색으로 변환되어 확인이 용이하며 유럽방식의 유로블럭 사용으로 설치가 간편한 제품으로 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

OUTPUT CONTROL	: ALL, CH

DISPLAY LED	: LED 스위치 정상-녹색, 비상-적색

ADDRESS SETTING	: 0~31 (최대 32대 (총 768CH)

EM (ATT)	: 24채널 (3P 배선)

통신포트	: RS232C, ETHERNET (2PORT)

수동조작	: 24채널

POWER CONSUMPTION	: DC24V 23W (ALL OPERATION)

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 88 (H) × 300 (D)

WEIGHT (kg)	: 8.3kg

※ 동등 이상품.

POWER AMP [ TAD-2360 ]

■ 기 능

본 기기는 2채널 디지털 PA 파워앰프로서, 90% 이상의 고효율과 낮은 왜율 특성을 가지며 장거리 스피커 선로에서 발생하는 기생발진 및 외부전압 유입을 방지하기 위하여 출력트랜스 방식을 책책 하였다. 2채널을 동시에 사용하다 어느 한 채널이 고장 시 자동으로 정상 채널로 스피커 출력이 접속되어 중단 없는 방송이 기능하다. 과부하, 과입력, 과열 방지 보호회로 채택으로 항상 정상적인 상태를 유지하며, 리모트 단자에 의한 메인컨트롤러에서 ON/OFF가 가능하다. LED 레벨메터 사용으로 출력상택 확인이 용이하고, 유럽방식의 유로 블럭 사용으로 설치가 간편한 제품으로 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

INPUT SENSITIVITY	: 0db - 0.775V

INPUT IMPEDANCE	: 10kΩ BALANCED

AMPLIFIER TYPE	: CLASS-D

FREQUENCY RESPONSE	: LESS THAN -2dB (50Hz ~ 20kHz)

OUTPUT POWER	: 180W+180W (4Ω70V100V)

T.H.D	: LESS THAN 0.1%

POWER VOLTAGE	: DC48V

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 88 (H) × 300 (D)

Weight (kg)	: 9.6kg

※ 동등 이상품.

POWER AMP [ TAD-2480 ]

■ 기 능

본 기기는 2채널 디지털 PA 파워앰프로서, 90% 이상의 고효율과 낮은 왜율 특성을 가지며 장거리 스피커 선로에서 발생하는 기생발진 및 외부전압 유입을 방지하기 위하여 출력 트랜스 방식을 채택하였다. 2채널을 동시에 사용하다 어느 한 채널이 고장 시 자동으로 정상 채널로 스피커 출력이 접속되어 중단 없는 방송이 기능하다. 과부하, 과입력, 과열 방지 보호회로 채택으로 항상 정상적인 상태를 유지하며, 리모트 단자에 의한 메인 컨트롤러에서 ON/OFF가 가능하다. LED 레벨메터 사용으로 출력상택 확인이 용이하고, 유럽방식의 유로블럭 사용으로 설치가 간편한 제품으로 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

INPUT SENSITIVITY	: 0db - 0.775V

INPUT IMPEDANCE	: 10kΩ BALANCED

AMPLIFIER TYPE	: CLASS-D

FREQUENCY RESPONSE	: LESS THAN -2dB (50Hz ~ 20kHz)

OUTPUT POWER	: 480W+480W (4Ω70V100V)

T.H.D	: LESS THAN 0.1%

POWER VOLTAGE	: DC48V

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 88 (H) × 300 (D)

Weight (kg)	: 9.6kg

※ 동등 이상품.

DIGITAL POWER SUPPLY [ TDP-2580 ]

■ 기 능

본 기기는 랙 장비에 전원을 공급하는 디지털 파워전원 공급기로서 고효율 SMPS를 채택하였다. 메인 배터리 자동 충전이 가능하다. 리모트 단자에 의한 메인컨트롤러에서 ON/OFF가 가능하며, LCD DISPLAY 사용으로 전원상태 확인이 용이한 제품으로 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

AC input power	: 220V60Hv

Battery power	: 48V 30A

Out power volt-1	: DC48V/25A

Out power volt-2	: DC24V/5A

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 88 (H) × 300 (D)

Weight (kg)	: 5.9kg

※ 동등 이상품.

BATTERY BOX [ TBY-4830 ]

■ 기 능

본 기기는 랙 장비에 전원공급용 배터리 박스이며 고효율 ES BATTERY 장착한 제품으로 다음 사양에 준한다.

■ 사  양

BATTERY POWER	: 48V 30A

BATTERY TAPE	: 12V30A × 4ESH TAPE

DIMENSIONS (mm)	: 483 (W) × 178 (H) × 300 (D)

Weight (kg)	: 41.5kg

※ 동등 이상품.